압축가스용기점검체크리스트

□ 점검정보

점검일자	용기종류	용기용량	사용처	담당자	연락처
2026-03-19	산소	40L

□ 안전점검항목

점검항목	점검내용	정상	불량	미점검	비고
용기외부손상	긁힘,오목함,녹
안전장치유무	레귤레이터장착
누기점검	압력계로측정
밸브정상작동	개폐기능확인
압력계작동	수치표시명확
안전마크확인	제조사표시확인
충전날짜확인	라벨표시확인
캡유무확인	손상된캡제거
용기고정상태	철제거치고정
보관환경확인	습기없음환기
온도범위준수	40도이하상온
사용기한확인	정기검사증명
식별정보확인	모델번호,로트번호
연결배관상태	누수,손상확인

점검 결과 :

정상

/ 부분불량 / 전체불량