지하철 선로 안전 점검 체크리스트

점검항목	정상	이상	점검자	점검일시	비고
레일균열여부
도상상태
신축이음부
절연피스
침목고정상태
배수시설
궤간거리
러버패드상태
볼트체결상태
분기기동작
낙석낙하물