가스안전릴레이점검표

□ 점검항목

점검항목	정상	이상	점검일시	비고
접점간격거리측정
코일절연저항측정
동작전압확인
복구전압확인
접점소음진동검사
절연물체손상확인
단자부식상태점검
스프링탄성도측정
구조적결함확인
전기적특성시험

□ 점검결과

-점검완료여부 :

-이상발견내용 :

-조치사항 :