크레인 설치 점검표

□ 설치환경점검

-기초강도검사 : 지반이안정적이고콘크리트기초강도가충분한가

-기초수평도 : 기초표면이수평인가

-방음장치 : 주변환경에맞게방음설비가설치되어있는가

□ 구조안전점검

점검항목	상태	결과	비고
드럼고정상태점검
와이어로프긴장도
샤프트베어링검사
모터부품온도확인
제동장치신뢰성
안전스위치작동
전기배선절연도
접지저항값측정
비상정지버튼점검
하강속도제어장치

□ 운영점검

확인사항	양호	부족	개선필요	비고
조종실안전성과능시계
신호수배치안전성
주변인원안전거리
운영중안내표지판