건축 구조물 안전 점검 체크리스트

점검항목	점검내용	양호	경고	위험	해당없음	비고
기초콘크리트균열	균열폭0.3mm이상
기초침하여부	침하정도측정
철근노출상태	철근부식정도
기둥처짐정도	처짐량측정
보손상상태	균열또는손상도
슬래브안정성	처짐또는요철
벽체균열현황	균열길이및폭
지붕누수여부	누수흔적확인
창호기능성	개폐및방수성능
배수시스템	배수관막힘확인
방화시설상태	방화문밀폐도
안전장치작동	난간및손잡이