부두 하역 작업 사전 점검표

□ 작업 환경 및 장비 상태 점검

점검항목명	상태확인	비고
크레인 와이어로프 마모상태(정상)	OK
하역 장비 유압유 누출여부(없음)	OK
작업장 조명 밝기 적절성(적정)	OK
컨테이너 고정핀 체결상태(양호)	OK
안전 난간 및 통로 파손여부(없음)	OK
비상정지장치 작동여부(정상)	OK
신호수 무전기 통신상태(양호)	OK
작업지점 지반 침하상태(이상없음)	OK
선박 계류 로프 장력상태(적정)	OK
하역 작업구역 통제상태(완료)	OK
개인보호구 착용상태(완벽)	OK
유해화학물질 표지부착(확인)	OK
소화설비 접근성확보(양호)	OK

□ 작업자 인적 사항

성명	소속부서	비고
홍길동	해양하역팀