지게차 정비 점검표

점검구분	점검항목명	상태(양호/불량)	점검내용 및 조치사항	비고
엔진/동력	엔진오일 양 및 오염도	양호	오일 레벨 정상 및 색상 깨끗함	정기교체대상
엔진/동력	냉각수 수위 및 누수 여부	양호	라디에이터 냉각수 적정량 유지
엔진/동력	배터리 단자 결속 상태	양호	터미널 부식 없음 및 단단히 고정
유압시스템	유압유 잔량 및 누유 확인	양호	유압 탱크 내 유량 적정함
유압시스템	실린더 로드 손상 여부	양호	스크래치 및 휨 현상 없음
유압시스템	호스 및 연결부 균열 상태	양호	고무 호스 경화 및 갈라짐 없음
제동/조향	브레이크 페달 작동감	양호	답력 일정하며 밀림 현상 없음
제동/조향	핸들 유격 및 조향 반응	양호	조향 시 소음 및 이격 없음
구동부/타이어	타이어 마모 및 파손 상태	양호	트레드 마모 한계선 이내 아님
구동부/타이어	휠 너트 체결 상태	양호	휠 볼트 풀림 방지 상태 양호
안전장치	경보음 및 경광등 작동	양호	후진 시 경보음 정상 출력
안전장치	포크 및 체인 상태	양호	포크 균열 및 체인 장력 적정
기타	등화장치(헤드라이트)	양호	전조등 및 후미등 점등 확인