안전환경폐기물배출가스검사체크리스트

점검항목	검사항목	검사기준	검사결과	비고
분진먼지	배출농도	기준치이하	적합	정상
유기화합물	휘발성유기화합물	허용농도내	적합	측정완료
질소산화물	배출량	법정기준달성	적합	정상
황산화물	배출농도	기준치이하	적합	정상
일산화탄소	배출농도	허용범위	적합	정상
배출구구조	형상및크기	규격부합	적합	정상
시료채취구	위치및크기	규정위반없음	적합	정상
측정기기	검침및교정	유효기간내	적합	정상
작업환경	방호구사용	필수구비	적합	정상
계측방법	표준방법준수	방법부합	적합	정상
재측정필요	재검사여부	불필요	해당없음	정상