유해가스 누출 방지 점검표

안전 관리 구역 정기 점검 기록

점검항목명	상태확인	이상유무	점검기준	비고
가스 검지기 작동 여부	정상	양호	전원 및 센서 응답 확인
배관 연결부 부식 상태	정상	양호	표면 산화 및 손상 여부
밸브 차단 및 개방 성능	정상	양호	작동 시 이물질 끼임 확인
경보 장치 음량 및 광원	정상	양호	경보음 및 경고등 작동 확인
가스 배관 지지대 고정	정상	양호	이탈 및 흔들림 유무 확인
환기 설비 가동 상태	정상	양호	송풍기 회전 및 풍량 확인
누출 방지 씰링 상태	정상	양호	패킹 및 실란트 노후도
압력계 지침 정상 범위	정상	양호	설계 압력 범위 내 유지 여부
가스 누출 감지 센서 청결	정상	양호	센서 표면 이물질 부착 여부
비상 차단 밸브 수동 조작	정상	양호	수동 작동 시 저항 유무
방호벽 및 차단벽 건전성	정상	양호	균열 및 파손 여부 확인