안전 표지판 설치 점검표

점검항목명	양호여부	불량여부	조치사항	비고
위험 표지판 시인성 확보 여부	O		정상 상태임
안전 표지판 부착 상태 견고성	O		흔들림 없음
표지판 오염 및 퇴색 정도	X		세척 필요함
경고 문구 식별 가능 여부	O		글자 명확함
픽토그램 규격 준수 여부	O		표준 규격 일치
조명 및 반사 성능 상태	O		반사 기능 정상
설치 높이 적정성 확인	O		눈높이 적절함
표지판 고정 장치 파손 여부		O	브라켓 교체 요망
주변 장애물 간섭 여부	O		시야 확보 완료
재질 내구성 및 부식 상태		O
유도등 작동 상태 점검	O		점등 상태 양호