화물 적재 상태 안전 점검표

점검구분	점검항목명	상태확인	비고
위험물	포장 용기 파손 여부 확인	양호	외관 손상 없음
위험물	액체 누출 흔적 유무	이상없음	밀봉 상태 완벽
일반화물	박스 테이핑 견고성	확인됨	재테이핑 완료
일반화물	적재 높이 제한 준수	준수함	기준치 이내
고정상태	결속 스트랩 인장력	적정함	장력 유지 중
고정상태	팔레트 랩핑 상태	양호	다중 래핑 적용
고정상태	화물 간 이격 거리	확보됨	충격 방지 공간 확보
중량물	무게 중심 위치 적절성	적정함	중앙 배치 완료
중량물	바닥면 하중 분산 상태	양호	지지대 설치됨
환경조건	온도 조절 장치 작동	정상	설정값 유지
환경조건	습도 제어 상태	적정함	기준 범위 내
기타사항	라벨 부착 식별성	명확함	가독성 우수
기타사항	적재 공간 여유율	확인완료	안전 확보됨