화물 적재 안전 점검표

점검 항목	상태 확인	확인 결과	조치 사항	비고
적재함 바닥 평탄도 및 청결 상태	양호	O	이물질 제거 완료	특이사항 없음
화물 무게 중심 및 편중 여부	적정	O	중앙 배치 확인
결속 벨트(라쳇) 마모 상태	정상	O	교체 주기 확인
덮개(갑바) 파손 및 밀폐성	양호	O	밀폐 확인
적재물 높이 및 과적 여부	기준내	O	높이 제한 준수
고정용 체인 장력 상태	적정	O	장력 조절 완료
적재물 간 완충재 사용 여부	사용	O	완충재 보강
적재함 문 잠금 장치 작동	정상	O	잠금 확인
적재물 미끄럼 방지 조치	완료	O	미끄럼 방지 매트
적재함 측면 벽체 강도	양호	O	변형 없음
적재물 낙하 방지망 설치	설치	O	망 고정 확인
차량 적재 용량 준수 여부	준수	O	중량 확인 완료