터널 환기 장비 상태 점검표

□ 기본 정보

점검구역명	제1터널 환기구역	점검일자	2024-05-20
점검자성명	홍길동	장비모델명	FAN-V200

□ 장비 점검 항목

점검항목명	점검결과	비고
송풍기 회전수 상태	정상	RPM 수치 안정적임
모터 발열 온도	정상	기준치 이내 유지
베어링 소음 여부	양호	이상 소음 없음
진동 발생 정도	정상	진동 감쇄기 작동 확인
전원 공급 전압	정상	380V 유지 중
제어반 작동 상태	양호	스위치 반응 속도 정상
댐퍼 개폐 작동	정상	완전 개폐 확인
케이블 피복 상태	양호	손상 및 노출 없음
냉각 팬 작동 여부	정상	냉각 기능 정상 작동
누전 차단기 상태	양호	트립 흔적 없음
접지 저항 수치	정상	기준치 이하 유지
주변 환경 청결도	양호	이물질 제거 완료