배관 시설 보수 작업 체크리스트

점검구분	점검항목명	상태확인	점검결과	비고
배관누수	연결 부위 누수 여부	양호	V	엘보우 연결부 미세 누수 없음
부식상태	배관 표면 부식 정도	보통	V	노후화로 인한 표면 변색 있음
지지장치	배관 지지대 고정 상태	양호	V	브래킷 체결 상태 견고함
밸브작동	제어 밸브 개폐 원활성	불량	V	게이트 밸브 작동 시 마찰 발생
압력수치	배관 내 설계 압력 유지	양호	V	정상 범위 내 압력 유지 중
보온재상태	단열재 파손 및 탈락 여부	양호	V	보온재 결손 부위 없음
배수흐름	배수관 내 이물질 적체	양호	V	배수 흐름 원활함
진동소음	운전 중 이상 진동 발생	양호	V	특이 소음 및 진동 없음
배관경사	구배(기울기) 적정성	양호	V	자연 배수 구배 유지됨
계측기상태	압력계 및 온도계 가독성	양호	V	계기판 파손 없음
청결상태	주변 환경 오염 여부	양호	V	작업 구역 청결함
안전표지	위험 표지판 부착 상태	양호	V	안전 표지 식별 가능함