벽면 방수 상태 점검표

점검구분	점검항목명	상태결과	점검기준	비고
외벽면	균열 발생 여부	양호	미세 균열 없음	-
외벽면	도장 박리 상태	불량	들뜸이나 벗겨짐 없음	일부 구간 들뜸 발견
내벽면	습기 및 결로현상	양호	표면 건조 상태 유지	-
내벽면	곰팡이 발생 여부	양호	오염 및 변색 없음	-
창틀주위	코킹 실란트 상태	양호	밀착 및 탄성 유지	-
창틀주위	틈새 누수 흔적	양호	물길 자국 없음	-
바닥접합부	코너 부위 균열	양호	구조체 균열 없음	-
바닥접합부	재료 분리 상태	양호	콘크리트 밀실함	-
배관관통부	충진재 밀실도	양호	빈 공간 없음	-
배관관통부	주변 습윤 상태	양호	건조 상태 유지	-
벽면하부	백화 현상 유무	양호	흰색 침전물 없음	-
벽면하부	도포막 두께상태	양호	균일한 도포 상태	-