현장 안전 자체 점검표

점검항목명	점검상태	점검결과예시	조치사항	비고
소화기 압력 상태	정상	양호함	-	적정압력 유지중
통로 적재물 유무	이상없음	청결함	-	통로 확보 완료
보호구 착용상태	양호	헬멧착용	-	전원 착용 확인
전선 피복 손상	이상없음	노출없음	-	점검완료
비상구 개방여부	양호	개방됨	-	탈출로 확보
안전표지판 부착	양호	부착완료	-	시인성 확보됨
작업장 조명상태	양호	밝음	-	조도적정함
기계장치 가드상태	정상	고정됨	-	이탈없음
위험물 보관함	양호	잠금완료	-	밀폐상태확인
바닥 미끄럼방지	양호	청결함	-	유분없음확인