어린이놀이시설 안전점검표

점검항목명	점검상태(O/X)	점검결과예시	확인사항	비고
바닥재 충격흡수성 상태	양호	탄성 포장재 파손 없음	두께 유지 여부 확인	정기적 보수 필요
기구 연결부 고정상태	양호	볼트 및 너트 체결 완벽	풀림 현상 유무
금속제 부식 및 녹 발생	양호	도장 면 벗겨짐 없음	표면 거칠기 점검
목재 기구 갈라짐 상태	양호	균열 및 부스러짐 없음	가시 발생 여부 확인
플라스틱 부품 파손 여부	양호	균열 및 깨짐 현상 없음	날카로운 단면 확인
안전 표지판 부착 상태	양호	주의사항 명시됨	시인성 확보 여부
기구 간 이격 거리 적정성	양호	충돌 위험 구간 확보	안전 거리 규정 준수
낙하 방지용 핸드레일	양호	흔들림 없이 견고함	잡기 편한 형태 여부
사다리 발판 미끄럼 방지	양호	패턴 마모 상태 양호	미끄럼 방지 기능 확인
주변 지형물 간섭 여부	양호	주변 장애물 제거됨	활동 공간 확보 여부