자외선 살균 점검표

점검항목명	점검결과(양호)	점검결과(불량)	점검내용 및 조치사항	비고
램프 외관 파손 여부 확인	양호	X	램프 표면 균열 없음 확인 완료	특이사항 없음
램프 점등 상태 및 떨림	양호	X	안정적인 빛 출력 확인	-
살균 램프 수명 잔여 확인	양호	X	권장 교체 주기 이내 확인	-
살균기 내부 청결 상태	양호	X	내부 먼지 및 이물질 제거 완료	-
반사판 부식 및 오염도	양호	X	반사광 상태 양호함	-
안전 잠금장치 작동 여부	양호	X	도어 개폐 시 자동 차단 확인	-
제어반 스위치 작동 상태	양호	X	버튼 조작 및 반응 정상	-
전원 케이블 피복 상태	양호	X	노출된 전선 없음 확인	-
작동 타이머 설정 정확도	양호	X	설정 시간 준수 작동 확인	-
살균 표시등 점등 여부	양호	X	상태 표시 램프 정상 작동	-
주변 환경 환기 상태	양호	X	적절한 환기 공간 확보됨	-