소방배관 누수점검표

점검항목	상태양호	이상발견	점검결과상세내용	비고
배관연결부 부식 여부 확인	양호		연결 부위 미세한 녹 발생 없음
밸브 개폐 및 누수 상태
펌프실 배관 압력 유지
지지대 고정 상태 양호
배관 표면 부식 및 변형
스프링클러 헤드 누수 여부
소화전 함 내부 상태
배관 도장 상태 유지
압력계 지침 정상 작동
배관 지지 간격 적정성
수조 연결 배관 누설 여부