산소농도 점검표

점검항목	측정값/상태	판단기준	확인결과	비고
산소농도 측정치	20.9%	18% 이상 유지	정상	수치안정적임
측정기 교정상태	완료	교정유효기간 내	양호
배터리 잔량확인	90%	충전완료상태	양호
센서 반응속도	즉각반응	지연시간없음	정상
가스 누출여부	이상없음	누출흔적전무	정상
측정기 외관상태	깨끗함	파손없음	양호
케이블 연결상태	체결완료	단선없음	정상
알람 작동여부	작동확인	경보음정상	양호
주변 환기상태	원활함	환기시설가동	정상
데이터 기록상태	저장완료	로그기록유지	정상
보호구 착용상태	착용완료	필수장구구비	양호