소화기 외관 점검표

점검항목명	점검결과1	점검결과2	점검결과3	비고
소화기 본체 부식 여부	양호	양호	양호	본체 하단 녹 발생 확인
소화약제 압력계 상태	정상	정상	정상	지침이 녹색 범위 내 위치
안전핀 고정 상태 확인	정상	정상	정상	봉인 및 고정 상태 양호
소화 호스 균열 여부	이상없음	이상없음	이상없음	경화 현상 없음
소화기 표지 부착 상태	양호	양호	양호	식별 용이하게 부착됨
제조일자 유효기간 확인	유효	유효	유효	내구연한 이내 확인
확인용 봉인선 상태	양호	양호	양호	봉인선 파손 없음
소화기 거치대 고정 상태	견고함	견고함	견고함	이탈 위험 없음
주변 장애물 유무 확인	통로확보	통로확보	통로확보	즉시 사용 가능 상태
노즐 입구 이물질 유무	정상	정상	정상	이물질 없이 깨끗함