안전 로프 점검표

점검항목명	상태확인	결과값	확인사항	비고
로프 표면 마모 상태	양호	정상	외관 손상 없음
소선 및 섬유 단선 여부	양호	정상	단선 미발견
코어 변형 및 꺾임	양호	정상	형태 유지 중
직경 수축 여부	양호	정상	규격 준수
이물질 부착 상태	양호	정상	청결 유지
연결부 고정 상태	양호	정상	체결 완벽
로프 오염도 점검	양호	정상	기름기 없음
유효 사용 기한	양호	정상	기한 내 사용
매듭 및 결속 상태	양호	정상	풀림 없음
보관 환경 적절성	양호	정상	건조 장소 보관
하중 견딤 능력	양호	정상	파손 흔적 없음