창호공사 안전점검 리스트

□ 작업환경 및 개인보호구 점검

점검항목명	상태점검	비고
안전모 및 안전화 착용여부
작업장 통로 확보상태
작업장 조도 적정성
고소작업대 안전난간 설치
추락방지용 안전대 구비
작업지점 주변 정리정돈
개인별 보호구 손상여부

□ 창호 및 자재 취급 점검

점검항목명	상태점검	비고
창호 유리의 파손상태
자재 운반 시 결속상태
양중장비 작동 이상유무
고정용 부속품 규격준수
중량물 하부 출입통제
창틀 수평/수직 유지상태
실리콘 등 충전재 상태