가스용기 안전관리 점검표

점검항목	결과(OK/NG)	상태확인	특이사항
용기외관 부식여부	정상	양호	녹 발생 없음
밸브 및 조절기 파손	정상	파손없음	작동 원활함
캡(보호캡) 장착상태	정상	고정완료	분실 없음
잔량 확인(압력계)	정상	지침내위치	적정압력 유지
가스 누출 여부	정상	누설없음	비눗물검사완료
보관 장소 환기상태	정상	통풍양호	환기창 개방됨
직사광선 노출여부	정상	차광완료	그늘진곳보관
전도 방지 조치	정상	체인고정	넘어짐방지완료
표지판 부착상태	정상	식별가능	위험표지부착됨
인근 화기 유무	정상	화기없음	안전거리확보됨
용기 구분 적재	정상	종류별분리	가연성분리보관