시공 공정별 점검표

점검항목	점검기준	시공일시	적합	부적합	개선필요	점검담당자	비고
기초콘크리트양생	7일이상	2026-03-01				홍길동	양호
철근배치정확도	설계도면준수	2026-03-02				김철수
거푸집설치정밀도	오차2cm이내	2026-03-03				이순신
콘크리트타입온도	5도이상	2026-03-04				박영희
콘크리트강도검사	설계강도달성	2026-03-05				최민준
수평도측정	오차1cm이내	2026-03-06				정윤서
거푸집해체상태	손상없음	2026-03-07				조한철
노출콘크리트표면	균열없음	2026-03-08				이미영
건설안전시설설치	기준부합	2026-03-09				강민석
배수체계설치	설계도준수	2026-03-10				오준호
환경오염관리	환경기준준수	2026-03-11				유지원
품질검사성적	전량검사	2026-03-12				손예린