공정별 품질 점검표

점검항목	검사기준	결과	측정값	판정	조치사항	담당자
제품외관검사	결함없음	OK	정상	합격	없음	김철수
치수정확도검사	□0.1mm	OK	99.8%	합격	없음	이영희
강도테스트	□500N	OK	520N	합격	없음	박영수
색상일치도검사	Delta E<2	OK	1.8	합격	없음	최민지
표면마무리검사	평활도검사	OK	정상	합격	없음	정다영
용접부검사	균일성확인	OK	정상	합격	없음	한재호
기능성테스트	작동불량없음	OK	정상	합격	없음	조현준
패키징검사	손상없음	OK	정상	합격	없음	유재섭
라벨부착검사	정위치부착	OK	정상	합격	없음	성현희
온도환경검사	20-25□C	OK	22.5□C	합격	없음	이준호
습도환경검사	45-65%RH	OK	55%RH	합격	없음	김미정