건설 현장 안전 보호 장비 점검표

□ 안전장비점검

점검항목	점검내용	양호	부족	비고
헬멧안전성	외관손상없음
보안경청결	렌즈깨끗함
안전화밑창	미끄럼방지처리
장갑손상도	구멍없음
조끼반사기	반사판부착
방진마스크	필터교체확인
귀마개청결	손상없이보관
안전벨트상태	모든부위정상
보호발목지지	균형감지정상
손목보호대	크기적합도확인
척추보호기	탄력성유지
냉난방조끼	전원정상작동

□ 보조안전용품검사

용품항목	검사내용	양호	부족	비고
응급처치키트	필수물품완비
산소공급기	충전상태점검
휴대용손전등	배터리수명확인