온천 시설 정비 점검 체크리스트

□ 시설일반현황

시설명	위치	개장일	담당자	연락처
온천SPA센터	서울시강남구	2023년1월	김영선	02-1234-5678

□ 정비점검항목

온천수질관리 : 수온40□유지,pH조정,염소농도측정

온천수여과시스템점검 : 필터교체,압력계확인,역세척실시

욕조청결도검사 : 배수구청소,타일손상여부,곰팡이제거

수압펌프운영상태 : 소음검사,진동확인,유량측정

온수보일러점검 : 연소상태확인,열효율측정,안전밸브작동

배관누수점검 : 누수흔적확인,관부식도검사,이음새상태

환기시스템검사 : 환풍기회전상태,필터오염도,습도조절

조명설비확인 : 형광등교체,스위치작동,조도측정

전기계통안전점검 : 누전차단기작동,접지저항측정,배선손상

안전설비확인 : 표지판설치,응급장비배치,CCTV작동

청결용품준비 : 소독제보유,세정제충분,수건관리

이용객안내사항 : 안전주의문구,이용시간표시,온도표시판

□ 점검결과평가

점검항목	점검상태	개선필요	비고
수질및위생	양호	없음	정기점검완료