배전반 내부 부품 점검 체크리스트

□ 점검항목

점검항목	양호	불량	비고
접촉자마모점검
코일저항값측정
절연저항점검
단자볼트체결확인
변압기오일상태점검
퓨즈교체확인
배선절연상태점검
계기판판독확인
접지저항측정
냉각팬동작상태
차폐장치무결성
캐비닛내부청결도

□ 점검결과요약

점검일자		점검담당자
점검장소
종합평가